| 主页 > 如何打印 # 海报打印(仅对于Windows) 打印机设置 如何使打印输出变成海报 打印海报允许将一页放大以盖住多张打印纸来打印海报大小的图像。 ## 打印机设置
| 访问打印机设置。
对于Windows访问打印机驱动程序
| 单击主窗口标签，然后选择下面一个质量选项设置：
经济以较低的打印质量打印草图 文本仅打印文本文档。 文本和图像以更高的质量打印文本和图像 照片以较好的质量和速度打印照片 优质照片以更佳的打印质量打印照片
| 选择单页纸作为来源设置。
| 进行合适的介质类型设置。
选择正确的打印纸类型
| 进行合适的尺寸设置。
| 选择纵向（高）或横向（宽）来更改打印输出的方向。
| 单击页面版式标签，选择多页，然后选择海报打印。 单击向上或向下箭头可选择2x1, 2x2, 3x3,或 4x4。
| 按下表选择边距或无边距设置。
边距 | 打印带有边距且需要剪切拼贴的海报拼贴页。
无边距 | 可让您制做海报无需剪切边距来进行拼贴。
如果想控制超出打印纸边缘的图像量，单击页面版式标签，选择自动扩展作为放大的方法，然后调整扩展滑块。
| 单击设置调整打印海报的方式。 海报设置窗口打开。
| 进行下列设置：
打印裁切向导 | 打印剪切线。
重叠对齐标记 | 稍微重叠一下镶嵌部分和打印对齐标记，以使他们可以更精确地对齐。
裁切线 | 打印镶嵌部分的边界线以引导您裁切页面。
注释：
如果在第8步中选择无边距，在屏幕上出现“无边距海报打印”信息，上表中的设置不可用。 如果只希望打印某些拼贴的部分而不是整个海报，单击您不想打印的拼贴部分。
| 单击确定关闭海报设置窗口。
在完成上面的步骤之后，在打印整个作业之前打印一测试副本检测打印输出。 然后按屏幕指导进行。 如何使打印输出变成海报 回到顶部 ## 如何使打印输出变成海报 此处是如何在海报打印下选择的海报为2×2的样例，且选择重叠对齐标记为打印剪切线。
| 沿着垂直线从顶部中心的十字标记到底部的中心的十字标记剪切第一页的边距：
| 放置第一页的边到第二页的上并沿十字对齐，然后临时地用胶带将两页从背面粘贴在一起：
| 剪切已用胶带贴好的两页，沿着两页所形成的对齐十字标记的左边沿垂直线进行剪切：
| 利用对齐标记将两页打印纸的边靠一起并对齐，然后从背面将他们贴在一起：
| 重复第1步到第4步的说明，将第3页和第4页也粘贴在一起。
| 重复第1步到第4步的说明，从正面将打印纸的底部和顶部粘贴在一起：
| 剪切剩余的边距。
回到顶部 |