| 主页 >故障排除 # 进纸不正确或CD/DVD支架未正确插入 不进纸 多页进纸 夹纸 打印纸装入不当 打印纸没有完全退出或被弄皱 当发送CD/DVD打印任务时，CD/DVD支架退出或插入不正确 ## 不进纸 取出纸叠并确保以下几点： 打印纸未卷曲或折叠。 打印纸不是太陈旧。 有关详细信息，请参见打印纸随附的说明。 纸叠厚度未超出导轨内则的箭头标志。 纸叠的页数应不超过该介质指定的范围。 参见爱普生专用介质的可装入量 打印纸未卡在打印机中。 如果发生夹纸，请取出夹住的打印纸。 参见夹纸 一定要按照随附打印纸的专用装纸说明。 再次装纸。 参见装入打印纸 打印纸上没有任何装订孔。 回到顶部 ## 多页进纸 确保装入的打印纸叠不高于导轨内侧的箭头标记。 确保左侧导轨靠着打印纸的左边缘。 确保打印纸没有卷曲或褶痕。 如果出现这种情况，请将其展平或朝反方向轻微卷曲他。 取出纸叠，确保打印纸不是太薄。 参见打印纸 将打印纸叠成扇形掸开以使纸页分离，然后重新装入打印纸。 如果正打印一个文件的很多个副本，按下面在打印机驱动程序中检查份数设置，同样也检查您的应用程序。 对于Windows,在页面版式窗口中检查份数设置。 有关详细信息参见打印机驱动程序用户帮助。 回到顶部 ## 夹纸 如果打印纸卡在打印机内部，打开打印机盖，然后取出所有内部的打印机，包括任何撕破的纸片。 关闭打印机盖。 如果打印纸余留在进纸器后部，轻轻地将其拉出。 然后，重新装入打印纸并按下打印纸按钮继续打印。 警告：
小心不要拉动电缆或墨水管，或触碰打印机内部不该触摸的其他组件。 否则，墨水可能泄漏或打印机可能损坏。
注释：
如果不能很容易地取出异物，请不要强行操作或拆卸打印机。 请与爱普生认证服务机构联系。
如果您的打印机经常发生夹纸，请确保下列各点： 打印纸平滑，没有卷曲或褶皱。 使用的是高质量的打印纸。 进纸器中打印纸的可打印面朝上。 在装入打印纸之前，将纸叠扇形展开。 装入的打印纸未超过导轨内则的箭头标志。 纸叠的页数应不超过此类型打印纸指定的装纸量范围。 参见爱普生专用介质的可装入量 左侧导轨靠着打印纸的左边缘。 打印机放在各个方向都超出打印机底座、平坦稳固的平面上。 如果倾斜，打印机将无法正常工作。 回到顶部 ## 打印纸装入不当 如果将打印纸装入打印机太深，则打印机无法正确送纸。 关闭打印机并将打印纸轻轻取出。 然后打开打印机并正确的重新装入打印纸。 回到顶部 ## 打印纸没有完全退出或被弄皱 如果打印纸没有完全退出，请按打印纸按钮，然后打开打印机盖取出打印纸。 另外，请检查您的应用程序或打印机设置中的打印纸尺寸设置。 详细信息请参见用户帮助。 如果打印纸退出时出现褶皱，可能是由于纸张受潮或太薄。 装入一叠新纸。 注释：
使用原包装将未使用的打印纸保存在干燥处。
回到顶部 ## 当发送CD/DVD打印任务时，CD/DVD支架退出或插入不正确 重新正确的插入CD/DVD支架。 参见放置CD/DVD 当启动CD/DVD打印任何时，如果光盘支架退出，说明打印机没有准备就绪。 直到屏幕上出现让您插入光盘支架的信息时， 重新插入光盘支架并按下打印纸按钮。 回到顶部 |