| 主页 > 如何打印 # 在CD/DVD上打印 CD/DVD打印注意事项 放置CD/DVD 访问Epson Print CD 对于Windows用户在CD/DVD上打印 使用可用的商用软件包在CD/DVD光盘上打印 此打印机附带的Epson Print CD软件可让您创建CD/DVD封面。 在您创建封面文件后，就可直接在12厘米和8厘米的CD/DVD上打印。 ## CD/DVD打印注意事项 将CD/DVD支架存储在平坦的地方。 弯曲或损坏的CD/DVD支架可能会停止打印机的正常操作。 仅使用标注适合打印的CD/DVD，例如：“标签表面可打印”或“使用喷墨打印机可打印”。 仅可在CD/DVD盘面区域内打印。 关于处理CD/DVD和关于写入数据到CD/DVD的指南，请参考您的CD/DVD文档资料。 当在CD/DVD上打印时，使用较低的色彩饱和度以保证打印质量，不要用爱普生专用打印纸。 在将数据写入到CD/DVD之前，不要在CD/DVD上打印。 否则，表面上的指纹、污垢或划痕可能导致写入数据时的错误。 在备用的CD/DVD上进行测试打印，等到打印面完全干燥后检查打印面的质量，特别是在打印大量的CD/DVD之前。 在您使用或触摸CD/DVD的打印面之前，确保他们已完全干燥，并将他们远离阳光直射。 根据CD/DVD类型，色彩饱和度的等级决定了是否容易产生污损。 可打印面的潮气可能导致表面模糊。 如果不小心打印在CD/DVD支架或内部透明区域上，请马上擦去墨水。 在同一个CD/DVD上重复打印不会增强打印质量。 如果您使用的应用程序不支持CD/DVD打印，当在CD/DVD上打印时，可能会污染CD/DVD托盘、CD、DVD或打印机内部。 确保让CD和DVD打印面完全干燥之后，再使用他们或碰触其打印面。 如果打印表面在变干后有粘性，说明色彩饱和度等级太高。 如果这样，在Epson Print CD中降低色彩饱和度等级。 如果打印位置失准，使用Epson Print CD调节。 如果墨水涂污，调整色彩饱和度。 可以使用Epson Print CD来设置CD/DVD的可打印区域。 设置可打印区域适合正在打印的CD/DVD的可打印区域。 在进行设置时，注意不适当的设置可能污损CD/DVD支架，CD或DVD光盘。 当您启动CD/DVD打印任务时，如果光盘支架退出或进入不正确，请确保正确的插入光盘支架。 参见放置CD/DVD 当启动CD/DVD打印任务时，如果光盘支架退出，说明打印机没有准备就绪。 直到屏幕上出现让您插入光盘支架的信息时， 重新插入光盘支架并按下打印纸按钮。 在完成CD/DVD打印后，从光盘支架中取出CD/DVD，然后将出纸器设置到打印纸位置。 CD/DVD的可打印区域如下所示。
12厘米CD/DVD | 8厘米CD/DVD
A | 18毫米
B | 120毫米
C | 80毫米
注释：
如果在下面区域的盘面上打印，光盘或CD/DVD支架上可能会染上墨水。
内部中心区域 | 18 ～42 毫米
外径的周边区域 | 117 ～ 120 毫米 (12-厘米 CD/DVD), 77 ～ 80 毫米 (8-厘米CD/DVD)
回到顶部 ## 放置CD/DVD 有关放置CD/DVD的指导，请参考下面链接的部分。 放置CD/DVD 回到顶部 ## 访问Epson Print CD 有关启动Epson Print CD的详细指导参见下面链接的部分。 启动Epson Print CD 注释：
关于如何使用Epson Print CD，转到帮助菜单。
回到顶部 ## Windows用户在CD/DVD上打印 Epson Print CD让您在CD/DVD盘面上打印图像。 下面说明如何使用Epson Print CD让您在CD/DVD上打印图像。 注释：
一次只能打印一张CD或DVD。 当份数设置为2或更多时，在打印每张CD或DVD之后，从CD/DVD支架中将其取出，然后再在光盘支架上装入下一张CD或DVD。 按下打印纸按钮可继续打印。 参见放置CD/DVD
### 进行基本设置
| 在文件菜单中单击打印。 出现打印对话框。
| 确保选择了您的打印机作为打印机设置。
| 选择CD/DVD作为介质类型设置。
| 选择无，作为打印确认图案设置，并单击打印。
### 进行高级设置 可以使用打印机驱动程序进行更加复杂设置。
| 在文件菜单中单击打印。 出现打印对话框。
| 单击手动打印按钮。
| 确保选择了您的打印机作为名称设置。
| 选择A4作为尺寸设置。
| 选择CD/DVD作为来源设置。
| 选择纵向作为方向设置。
| 单击属性访问打印机驱动程序。
| 选择CD/DVD作为类型设置。
| 调整其他设置以符合您的需要。
| 单击确定以关闭打印机驱动程序。
| 单击确定打印数据。
回到顶部 ## 使用可用的商用软件包在CD/DVD光盘上打印 当您使用支持CD/DVD打印的商用软件包在CD/DVD光盘上打印时，必须进行下面设置。
尺寸 | A4
方向 | 纵向
来源（仅适于Windows） | CD/DVD
类型 | CD/DVD
支架类型* | Epson Tray Type 2 **
* 根据软件的不同，需要指定。 ** 根据软件的不同，此名称不同。 回到顶部 |