| 主页 >维护打印机 # 检查打印头喷嘴 对于Windows使用喷嘴检查应用工具 使用打印机按钮 如果发现打印的图像意外地模糊或丢失墨点，则可通过检查打印头喷嘴来确定问题所在。 您可以通过使用喷嘴检查应用工具从计算机检查打印头喷嘴，或使用打印机按钮检查。 注释：
在检查打印头喷嘴之前，确保出纸器在打印纸位置（下面位置）。
## 对于Windows使用喷嘴检查应用工具 请按下述步骤使用喷嘴检查应用工具。
| 确保指示灯未指示错误，CD/DVD支架没有插入到打印机，且出纸器在打开位置。
| 确保在进纸器中装有A4尺寸的打印纸。
| 右击任务栏上的打印机图标，然后选择喷嘴检查。
如果打印机图标没有出现，参见下面链接的部分来添加图标。 从任务栏上的快捷图标
| 请按屏幕提示进行操作。
回到顶部 ## 使用打印机按钮 请按下述步骤使用打印机按钮检查打印头喷嘴。
| 确保指示灯未指示错误，CD/DVD支架没有插入到打印机，且出纸器在打印纸位置。
| 关闭打印机。
| 确保在进纸器中装有A4尺寸的打印纸。
| 按住打印纸按钮不放再按下电源按钮打开打印机。
| 当打印机电源打开时，松开两个按钮。 打印机打印出一张喷嘴检查图案。
下面是喷嘴检查图案的两个样例。 将打印出的检查页质量与下面的样例进行比较。 如果在测试线上未出现间隙或部分丢失，说明打印头完好，不是打印质量问题。 如果打印的线条中有线段丢失情况，如下图所示，则说明喷嘴可能堵塞或打印头失准。 参见清洗打印头 参见校准打印头 回到顶部 |