| 主页 >故障排除 # 打印质量问题 水平条纹 垂直失准或条纹 色彩错误或丢失 打印输出模糊或涂污 如果存在打印质量问题，然后将问题与下面的图样进行比较。 单击与打印输出效果最相近的插图下面的文字说明。
好的样张 | 好的样张
水平条纹 | 垂直失准或条纹
水平条纹 | 垂直失准或条纹
色彩错误或丢失 | 打印输出模糊或涂污
## 水平条纹 确保进纸器中的打印纸可打印面朝上。 运行打印头清洗应用工具清洁堵塞的喷嘴。 参见清洗打印头 使用爱普生原装正品墨水瓶。 确认您在打印机驱动程序中选择的打印纸类型与您装入打印机的打印纸类型相符。 参见选择正确的打印纸类型 回到顶部 ## 垂直失准或条纹 确保进纸器中的打印纸可打印面朝上。 运行打印头清洗应用工具清洁堵塞的喷嘴。 参见清洗打印头 运行打印头校准应用工具。 参见校准打印头 清除打印机驱动程序的高级对话框中的高速复选框(Windows)。 详细信息请参见用户帮助。 确认您在打印机驱动程序中选择的打印纸类型与您装入打印机的打印纸类型相符。 参见选择正确的打印纸类型 回到顶部 ## 色彩错误或丢失 确保初始充墨完成。 确保运输锁在解锁位置。 对于Windows,从打印机驱动程序的高级窗口中清除灰度模式设置。 有关详细信息，参见打印机驱动程序用户帮助。 在应用程序或打印机驱动程序设置中调整色彩设置。 对于Windows, 检查高级窗口。 有关详细信息参见打印机驱动程序用户帮助。 运行打印头清洗应用工具。 参见清洗打印头 如果长时间不使用打印机，从打印机驱动程序的打印头清洗应用工具中运行强力清洗。 参见对于Windows使用打印头清洗应用工具 回到顶部 ## 打印输出模糊或涂污 仅使用爱普生推荐的打印纸。 参见打印纸 使用爱普生原装正品墨水瓶。 确保打印机放在一个各个方向都超出打印机底座的平稳表面上。 如果倾斜，打印机将无法正常工作。 确认您的打印纸没有损坏，变脏或陈旧。 确保您的打印纸干燥并且可打印面朝上。 如果打印纸朝可打印面卷曲，应使其平展或朝反方向轻微卷曲他。 确认您在打印机驱动程序中选择的打印纸类型与您装入打印机的打印纸类型相符。 参见选择正确的打印纸类型 从出纸器上取下已打印完的每一页纸。 如果您使用光泽介质，请在纸叠下放一张衬纸（或一张普通纸），或一次只装入一页。 不要触摸或允许任何东西与已打印好的光泽的打印面接触。 要处理您的打印输出，按下面的打印纸指导。 运行打印头清洗应用工具。 参见清洗打印头 回到顶部 |