| 主页 > 补充墨水 # 补充墨水注意事项 请在补充墨水前阅读本节中的全部指导。 此打印机在处理墨水时要小心。 当给墨舱中注入或补充墨水时可能会发生墨水溅出。 如果墨水溅到您的衣服或其他东西上，可能不能将其去除。 此打印机使用ID号来注入或补充墨水，每一个墨水瓶都有一个ID号。 ID号仅可使用一次。 在进行打印头清洗时，会消耗每个墨舱中的一些墨水。 将墨水瓶保存在与打印机相同的环境中。 在取下胶条后要存放或运输墨水瓶时，不要倾斜墨水瓶，不要让墨水瓶受到撞击或温度发生变化。否则，即使是盖紧了墨水瓶的盖也可能发生泄漏。 请在扭紧墨水瓶盖的同时，确保让墨水瓶直立。当您要运输墨水瓶时要注意防止墨水泄漏。 爱普生建议继续使用打印机直到墨量到达距离墨舱底部20毫米的位置，以便您使用整瓶新墨水给墨舱补充墨水。 因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将不享受“三包”服务。 将墨水瓶和墨舱部件放置到儿童拿不到的地方。 不允许儿童喝墨水或触摸墨水瓶和墨水瓶盖。 当您处理墨舱、墨舱塞和打开墨水瓶或瓶盖时，小心不要触摸墨水。 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。 如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。 彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。 爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨水。 爱普生不担保非爱普生原装正品墨水的打印质量。 因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将不享受“三包”服务。 在您立刻要使用墨水瓶时才打开墨水瓶。 当墨水警告信息出现在计算机屏幕上时，如果墨舱中的墨量在距离墨舱底部20毫米以上时，您可单击继续按钮来继续打印。如果墨舱中的墨量距离墨舱底部20毫米以下，请尽快补充墨水。 在墨量距离墨舱底部20毫米以下时，如果继续使用打印机可能会损坏打印机。 |