| 主页 >故障排除 # 其他各类打印输出问题 字符不正确或错乱 边距不正确 打印输出有轻微的倾斜 图像翻转 打印出空白页 打印输出污损 打印速度太慢 ## 字符不正确或错乱 从Windows假脱机中清除延误的打印作业。 (Windows) 参见取消打印 关闭打印机和计算机。 确保打印机的接口电缆已插牢。 卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 参见卸载打印机软件 回到顶部 ## 边距不正确 在应用程序中检查边距设置。 确保边距处于页面的可打印区域之内。 参见可打印区域 确保在打印机驱动程序进行的设置适合您正使用的打印纸尺寸。 对于Windows，检查主窗口。 有关详细信息参见用户帮助。 卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 参见卸载打印机软件 回到顶部 ## 打印输出有轻微的倾斜 如果在打印机驱动程序的高级窗口的打印纸和质量选项中选择了快速省墨（对于Windows)，请将其更换为经济。 (快速省墨仅可用于打印纸类型选择为普通纸时。) 确保在进纸器中正确装入打印纸。 参见装入打印纸 回到顶部 ## 图像翻转 对于Windows,清除打印机驱动程序页面版式窗口中的镜像图像，或关闭应用程序的镜像图像设置。 有关指导，请参见打印机驱动程序或应用程序的用户帮助。 卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 参见卸载打印机软件 回到顶部 ## 打印出空白页 确保在打印机驱动程序进行的设置适合您正使用的打印纸尺寸。 对于Windows，检查主窗口。 有关详细信息参见用户帮助。 对于Windows,通过单击打印机驱动程序维护窗口中的速度和进程按钮来检查不打印空白页设置。 如果选择此选项，将不打印数据中的空白页。 卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 参见卸载打印机软件 尝试上述一个或多个解决方法之后，请运行打印机操作检查来检查一下结果。 运行打印机操作检查 回到顶部 ## 打印输出污损 如果打印纸朝可打印面卷曲，应使其平展或朝反方向轻微卷曲他。 从打印机驱动程序设置中清除高速复选框。 对于Windows,检查高级窗口。 有关详细信息参见打印机驱动程序的用户帮助。 多次装入和退出普通纸。 参见清洁打印机 对于Windows，从打印机驱动程序维护窗口的打印机和选件信息中选择厚纸和信封。 有关详细信息参见打印机驱动程序用户帮助。 卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 参见卸载打印机软件 回到顶部 ## 打印速度太慢 确认您在打印机驱动程序中选择的打印纸类型与您装入打印机的打印纸类型相符。 参见选择正确的打印纸类型 对于Windows,从打印机驱动程序主窗口上清除所有自定义设置，并选择文本作为质量选项。 有关详细信息参见打印机驱动程序的用户帮助。 参见对于Windows访问打印机驱动程序。 关闭任何不必要的应用程序。 如果打印机长时间地连续打印，打印纸可能会临时地停止进纸或打印头可能会暂停打印一会儿。 此情况的出现是为了放慢打印速度以防止打印机机械装置过热而造成损坏。 如果发生此情况，您可继续打印，爱普生推荐停止打印，不关闭电源，让打印机休息30分钟。 （关闭电源，打印机将不能恢复原来的打印。） 在重新启动后，打印机将按正常的速度打印。 卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 参见卸载打印机软件 如果您尝试了上述所有方法仍不能解决问题，请参看下面链接的部分： 提高打印速度（仅对于Windows） 回到顶部 |